**TOPOL-MT101MF05-500**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра (характеристики) | Значение |
| Размер диагонали | 10,1" |
| Разрешение, | 1280х800 |
| Активная область, мм | 216,9x135,6 |
| Углы обзора,по горизонталипо вертикали | ±85°±85° |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Контрастность | 800:1 |
| Сенсорный экран | Проекционно-емкостной(multi-touch) |
| Встроенный процессор | Intel® Tiger Lake i5-1145G7E |
| ОЗУ, ГБ | 4 |
| SSD, ГБ | 120 |
| Порты | 2 x DP2 x HDMI4 x USB 3.21 x LAN 1000 Mbps1 x LAN 2500 Mbps1 x CAN1 x LineOut/Mic |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 (кроме разъемов) | IP6x |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, Linux |
| Напряжение питания (перемен. тока), В | 9…36 VDC |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 50 |
| Рабочая температура, °C | -20…+50 |
| Охлаждение | пассивное |
| Крепление | VESA 100x100 |

Внимание! ОС в комплект поставки не входит.

Так же есть отличия от ТЗ:

1. Насчет работы в перчатках – как и все PCAP тачи, работать можно будет далеко не во всех перчатках. Можно поставить резистивный тач, но придется отказываться от мультитач.